# GPIO Monitor Web Interface

Веб-интерфейс для мониторинга GPIO и видеопотока с камеры.

## Требования

- Node.js 20.x или выше
- npm 10.x или выше
- Go 1.21+ (для сборки сервера)

## Установка и настройка TypeScript

### 1. Установка Node.js и npm на Raspberry Pi

```bash
# Добавление официального репозитория NodeSource
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo bash -

# Установка Node.js и npm
sudo apt install -y nodejs

# Проверка установки
node --version  # v20.20.2
npm --version   # 10.8.2

### 2.Инициализация npm проекта

# Переход в директорию с веб-файлами
cd ~/temp/golang/cmd/server/web

# Инициализация package.json
npm init -y

# Установка TypeScript и типов Node.js
npm install -D typescript @types/node
